**项目编号：**SZRFYZB202503-059

**陕西中医药大学第二附属医院**

**遴选监控及车场设备供应商项目**

**公开招标文件**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**二〇二五年三月**

**目 录**

**第一章 招标公告**

**第二章 投标人须知**

**第三章 采购内容及要求**

**第四章 评标标准和方法**

**第五章 合同基本条款**

**第六章 其他说明**

**第七章 投标文件格式**

**第八章 密封袋封面格式**

**第一章 招标公告**

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就遴选监控及车场设备供应商项目进行公开招标，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需相关服务的单位参加。

**一、项目概况：**

1、项目名称：陕西中医药大学第二附属医院遴选监控及车场设备供应商项目

2、招标内容：详见招标文件第三章

3、成交供应商数量：1个

4、项目预算：19.5万元

**二、报名需提供以下资质：**

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（需注明项目名称及联系方式，法人报名的仅需提供法人身份证复印件）；

3、投标人须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“信用信息”查询并下载“信用信息报告”（加盖单位鲜章）；

**注：（1）以上复印件均须加盖单位鲜章，不接受电脑扫描件作为原件资质；**

**（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；**

**（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包。**

**三、报名时间：**2025年3月26日起至2025年4月1日（节假日和非工作时间除外），上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。

**四、报名地点**：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1102办公室

**五、开标时间及地点**

开标时间：2025年4月15日 14:30

开标地点：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1106会议室

1. **报名费用：**无

**投标保证金：**3000元（公对公转账，**报名时需提供保证金缴纳凭证**）

**投标保证金缴纳账户：**

**单位名称：陕西中医药大学第二附属医院**

**开户行名称：建行咸阳渭阳路支行**

**账号：61001635208050004866**

1.缴费时请备注“项目名称+投标保证金”字样；

2.退还方式：投标保证金在中标公告公示期满后7日内无息全额退还。

**七、报名咨询电话：**029-33350559（吴老师）

**八、业务咨询电话：**029-33350904（强老师）

**第二章 投标人须知**

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不得将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。

3、投标人在编制资格审查文件时，应按照招标文件中要求的提供，不得遗漏，也不要人为增加。

4、投标文件应对招标文件的要求做出实质响应，符合招标文件的所有条款、条件和规定且无负偏离。

5、投标文件中有近三年业绩证明，尽量提供在陕的销售或服务合同。

6、投标人应对招标项目做出合理的报价，若报价高出招标限价或中标价格高于市场价一经核实，按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评标专家的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。

**第三章 采购内容及要求**

**一、采购内容及要求**

1、采购内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数描述 | 单位 | 参考品牌 | 数量 | 最高限价（元） | 合计（元） |
| 1 | ●400万半球形网络摄像机 | 400万海螺型网络摄像机  最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps  智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m  传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS  最低照度：彩色：0.005 Lux  红外波长范围：850 nm  补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯  补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m  最大分辨率：2560 × 1440  视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265  子码流：H.265/H.264  网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复  电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W  PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 台 | 海康威视 | 50 | 630 | 31500 |
| 2 | ●400万轻智能筒型摄像机 | 400万筒型网络摄像机  最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps  智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  符合IP67防尘防水设计，可靠性高  传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS  最低照度：彩色：0.005 Lux  宽动态：数字宽动态  红外波长范围：850 nm  补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯  补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  最大分辨率：2560 × 1440  视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265  子码流：H.265/H.264  网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复  电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W  PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W | 台 | 海康威视 | 30 | 630 | 18900 |
| 3 | ●400万7寸轻智能球机 | 400万7寸12倍全程全彩轻智能网络高清球机\_直流  支持1/1.8" 400万12倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100 m  支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随  支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看  支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸  内置加热玻璃，有效除雾  支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出  支持12倍光学变倍，16倍数字变倍  支持视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP  IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准  ▲设备可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。支持同时检测监控场景内出现的不少于5张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪（提供第三方权威机构出具的检测报告）  ▲分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出）（提供第三方权威机构出具的检测报告）  传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS  最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON) 黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 Lux with Light  宽动态：支持真宽动态  焦距：6.7~80.4 mm，12倍光学变倍  视场角：水平视场角：51.5~7.9度（广角~望远）  垂直视场角：30.3~4.4度（广角~望远）  对角视场角：57.9~9.0度（广角~望远）  补光灯类型：红外，白光补光  补光灯距离：红外：150 m，白光：100 m  网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据  供电方式：DC36V±25%  电流及功耗：最大功耗：30 W（补光灯最大功耗：9 W）  防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 海康威视 | 2 | 4850 | 9700 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 副 | 海康威视 | 30 | 25 | 750 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 副 | 海康威视 | 2 | 80 | 160 |
| 6 | 球机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm | 个 | 国标 | 2 | 55 | 110 |
| 7 | 监控硬盘4T | 容量：4TB，规格：3.5英寸，缓存：64MB，接口：SATA6BG/s， | 块 | 希捷/西数 | 3 | 680 | 2040 |
| 8 | 监控硬盘6T | 容量：4TB，规格：3.5英寸，缓存：64MB，接口：SATA7BG/s， | 块 | 希捷/西数 | 3 | 950 | 2850 |
| 9 | 监控硬盘8T | 容量：4TB，规格：3.5英寸，缓存：64MB，接口：SATA8BG/s， | 块 | 希捷/西数 | 3 | 1350 | 4050 |
| 10 | 存储专用硬盘8T | 企业级数据中心硬盘，容量：8TB，规格：3.5英寸，缓存：256MB，接口：SATA12BG/s， | 块 | 希捷/西数 | 3 | 1650 | 4950 |
| 11 | 存储专用硬盘10T | 企业级数据中心硬盘，容量：10TB，规格：3.5英寸，缓存：256MB，接口：SATA12BG/s， | 块 | 希捷/西数 | 3 | 1950 | 5850 |
| 12 | 千兆交换机5口 | 坚固式高强度金属外壳 提供 5 个千兆电口  包转发率7.44 Mpps | 台 | 海康威视/华为/H3C | 2 | 105 | 210 |
| 13 | 千兆交换机8口 | 坚固式高强度金属外壳 提供 8 个千兆电口  包转发率11.9 Mpps | 台 | 海康威视/华为/H3C | 2 | 185 | 370 |
| 14 | 千兆交换机16口 | 机壳全金属设计，高性能散热 16个千兆电口  交换容量32Gbps 包转发率23.8Mpps | 台 | 海康威视/华为/H3C | 2 | 680 | 1360 |
| 15 | 千兆交换机24口 | 三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量598Gbps/5.98Tbps,24个千兆电口,4个万兆光口 | 台 | 华为/H3C/锐捷 | 1 | 3500 | 3500 |
| 16 | POE交换机5 | 千兆网络接入设计，提供5个千兆电口 支持 PoE 输出功率管理 端口最大供电功能30W， | 台 | 海康威视/华为/H3C | 2 | 260 | 520 |
| 17 | POE交换机8 | 提供8个千兆PoE电口。  端口最大供电功率30 W 整机最大供电功率58 W 交换容量20 Gbps 包转发率14.88 Mpps | 台 | 海康威视/华为/H3C | 2 | 520 | 1040 |
| 18 | POE交换机16 | 提供16 个千兆PoE 电口，2 个千兆光口。 端口最大供电功率30W 整机最大供电功率125 W 交换容量36Gbps 包转发率26.784Mpps | 台 | 海康威视/华为/H3C | 2 | 1350 | 2700 |
| 19 | POE交换机24 | 千兆可管理交换机,包转发率88Mpps,交换容量396Gbps,24个千兆电口,4个2.5G 光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,,金属外壳,支持POE+,输出功率400W ,挂耳默认自带, | 台 | 华为/H3C/锐捷 | 1 | 3300 | 3300 |
| 20 | 硬盘录像机8路 | 支持2个SATA接口，支持满配8T硬盘 支持H265、H264编码前端自适应接入 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 接入路数8 网络输入带宽160Mbps 网络输出带宽200Mbps | 台 | 海康威视 | 2 | 1500 | 3000 |
| 21 | 硬盘录像机16路 | 支持2个SATA接口，支持满配8T硬盘 支持H265、H264编码前端自适应接入 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 接入路数16 网络输入带宽160Mbps 网络输出带宽200Mbps | 台 | 海康威视 | 2 | 2100 | 4200 |
| 22 | 硬盘录像机  32路 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持H265、H264编码前端自适应接入 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放视频 接入路数32 网络输入带宽320Mbps 网络输出带宽256Mbps 同步回放8 盘位8个SATA接口 单盘最大容量最大支持8TB 网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 海康威视 | 1 | 2600 | 2600 |
| 23 | 硬盘录像机  64路 | 支持H265、H264编码前端自适应接入 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放视频 接入路数64 网络输入带宽320Mbps 网络输出带宽256Mbps 同步回放8 盘位8个SATA接口 单盘最大容量最大支持8TB 网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 海康威视 | 1 | 3900 | 3900 |
| 24 | ●平台授权 | ▲视频接入授权软件，后端平台接入扩容（提供原厂承诺函及证明文件）。 | 路 | 海康威视 | 100 | 50 | 5000 |
| 25 | ●车辆道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高  直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制  直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳  事件日志记录、方便操作追踪  支持红外，地感，雷达等多种防砸  支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护  485控制接口：1组  尺寸(mm)：370\*262\*1060  防护等级：IP54  电机类型：直流无刷  运行噪声：60分贝  电机功率：250W  运行速度：2s  机箱材质：冷轧钢 | 台 | 海康威视 | 1 | 6200 | 6200 |
| 26 | ●车辆抓拍机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本；  调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广  识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等  智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别  多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上  防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题  双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求  最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)  黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)  快门：1/30秒至1/100,000秒  传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS  自动光圈：DC驱动  ICR切换：支持  镜头：电动镜头3.1-6mm  日夜转换模式：ICR红外滤片式  数字降噪：3D数字降噪  视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG  视频压缩码率：32 Kbps~16M bps  帧率：25fps(1920\*1200)  图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调  通用功能：心跳,密码保护,NTP校时  补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；  ▲图像分辨率：1920\*1592(含OSD叠加)；（提供第三方权威机构出具的检测报告）  ▲样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；（提供第三方权威机构出具的检测报告）  ▲支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（提供第三方权威机构出具的检测报告）  外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、  音频输出：1路音频输入输出  补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换  一般规范  防护等级：IP67 | 台 | 海康威视 | 2 | 4200 | 8400 |
| 27 | 专用立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm | 根 | 海康威视 | 2 | 500 | 1000 |
| 28 | ●出入口显示屏 | 四行四字室外显示屏  LED亮度:1200cd  LED角度:110°  外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）  安装方式:背面抱箍  喇叭规格:4Ω10W  防护等级:IP54  点距:P4.75  基色:1红1绿  下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）  功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 海康威视 | 1 | 3800 | 3800 |
| 29 | ●触发雷达 | 触发雷达  采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；  雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；  无需学习背景，适应更多复杂现场环境；  提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；  具备检测车和人功能，支持单人过滤。  自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；  环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 海康威视 | 2 | 950 | 1900 |
| 30 | 车辆道闸杆 | 3米八角杆 | 根 | 国标 | 6 | 540 | 3240 |
| 31 | 反光路锥 | 材质：高密度聚乙烯，规格700mm\*350mm， | 个 | 国标 | 100 | 25 | 2500 |
| 32 | 滚塑防撞桶 | 材质：PE聚乙烯，规格550mm\*750mm， | 个 | 国标 | 20 | 145 | 2900 |
| 33 | 室外监控立杆 | 高度：4米，材质：镀锌钢管，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm，底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm， | 根 | 国标 | 2 | 850 | 1700 |
| 34 | 室外路灯杆监控支架 | 定制支架，40mm\*40mm镀锌方管定制，长度1000mm。 | 副 | 国标 | 5 | 130 | 650 |
| 35 | 电源线 | 导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：聚录乙烯，RVV护套软线3\*0.75 | 米 | 国标 | 500 | 4 | 2000 |
| 36 | 电源线 | 导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：聚录乙烯，RVV护套软线3\*1 | 米 | 国标 | 500 | 6 | 3000 |
| 37 | 电源线 | 导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：聚录乙烯，RVV护套软线3\*1.5 | 米 | 国标 | 500 | 8 | 4000 |
| 38 | 电源线 | 导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：聚录乙烯，RVV护套软线3\*2.5 | 米 | 国标 | 500 | 11 | 5500 |
| 39 | 六类网线 | 1、 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，进口高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮；  2、 导线尺寸：(n\*n\*AWG) 2×4×23AWG，铜芯直径：0.52mm±0.002mm； 3、 产品规格：305米/箱； | 箱 | 海康威视/大华/一舟 | 10 | 920 | 9200 |
| 40 | 五类网线 | 1、 产品材质：395无氧铜芯，进口高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮；  2、 导线尺寸：(n\*n\*AWG) 2×4×24AWG，铜芯直径：0.47mm±0.002mm； 3、 产品规格：305米/箱； | 箱 | 海康威视/大华/一舟 | 10 | 580 | 5800 |
| 41 | PDU插排 | 8个10A组合孔，额定功率：2500W， | 个 | 国标 | 5 | 120 | 600 |
| 42 | PVC线槽 | 材质：聚录乙烯PVC，规格：24\*14mm | 米 | 国标 | 500 | 4 | 2000 |
| 43 | PVC线槽 | 材质：聚录乙烯PVC，规格：39\*19mm | 米 | 国标 | 500 | 5 | 2500 |
| 44 | PVC管材 | 材质：聚录乙烯PVC，规格：16\*1.5mm壁厚 | 米 | 国标 | 500 | 3 | 1500 |
| 45 | PVC管材 | 材质：聚录乙烯PVC，规格：20\*1.8mm壁厚 | 米 | 国标 | 500 | 4 | 2000 |
| 46 | PVC管材 | 材质：聚录乙烯PVC，规格：25\*2.0mm壁厚 | 米 | 国标 | 500 | 5 | 2500 |
| 47 | JDG金属管 | 材质：镀锌钢管，规格：25\*0.8mm壁厚 | 米 | 国标 | 500 | 7 | 3500 |
| 48 | JDG金属管 | 材质：镀锌钢管，规格：25\*1.0mm壁厚 | 米 | 国标 | 500 | 9 | 4500 |
| 49 | 插板 | 3位无线插排，额定功率：2500W，额定电压：10A | 个 | 国标 | 10 | 28 | 280 |
| 50 | 三项插头 | 10A三脚插头 | 个 | 国标 | 5 | 5 | 25 |
| 51 | 金属抱箍 | 材质：201不锈钢，直径：0-200mm | 个 | 国标 | 5 | 8 | 40 |
| 52 | 六类水晶头 | GAT6六类网线非屏蔽水晶头RJ45 | 盒 | 国标 | 10 | 72 | 720 |
| 53 | 五类水晶头 | GAT5五类网线非屏蔽水晶头RJ45 | 盒 | 国标 | 10 | 45 | 450 |
| 合计 | | | | | 5957 | 52084 | 194965 |

**备注：本项目投标分项报价不得超过单项产品最高限价，否则按废标处理。**

2、采购要求：

（一）服务要求：

1.报价：本项目为固定总价及分项报价，数量为预估量，后续根据项目情况据实结算。

2.供货说明：清单参考品牌为医院现有品牌，供货商品需满足相关要求，与现有监控系统、车辆道闸系统兼容匹配。

3.供货期：采购部门下达采购单5个日历日内安装到位。

4.交货地点：陕西中医药大学第二附属医院指定地点。

5.货物来源渠道：采购清单中●为核心产品，投标人须提供所供产品来源渠道证明文件以及原厂售后服务承诺函。

（二）验收方式：

供应商按招标人要求将全部货物送到招标人指定地点后，由双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行货物接收验收，接收验收完成后供应商立即进行安装调试，安装调试完成后与招标人共同验收并签署验收单。

（1）验收标准：合同文本、合同附件、招标文件、投标文件及国家相关法律法规。

（2）货物验收单仅证明供应商所提供的货物截至出具验收单之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为供应商对货物存在的潜在缺陷责任的解除。此验收不作为对货物内在质量认定的依据。

（3）如货物不符合国家标准和合同约定，供应商应按招标人要求进行调换，若不能按时调换的，按不能交货处理，因此给招标人造成的所有经济损失供应商应予全额赔偿。

（三）合作期限：遴选入围周期为1年。

（四）质保及售后服务

（1）中标人须提供至少1年质保，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

（2）中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（3）售后服务响应时间：如出现故障2小时内做出响应，对于用户的任何投诉和要求，在24小时内作出相应的答复。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

**二、对投标人的资质要求**

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（法人参与的仅需提供法人身份证复印件）**（投标人代表须与投标文件中被授权人一致，投标人代表身份证原件现场核查）**；

3、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

5、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

**三、投标文件的组成**

1、投标人编写的投标文件应包括下列各项内容：

1.1投标函

1.2报价表

1.3商务和技术偏差表

1.4合同条款响应

1.5投标人拒绝商业贿赂承诺书

1.6资格证明文件

1.7技术响应及其他相关情况

**四、投标文件编制与装订**

1、投标文件为一正两副、电子版（U盘）一份，正本和副本均需用A4纸打印（不得出现粘贴页），字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。**投标文件正副本均需逐页加盖鲜章，电子投标版文件应为签章完整的正本PDF扫描件，保存于U盘并用标签注明单位名称，投标人应确保电子投标文件能正常读取。**正副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2、投标文件封面及其它有要求的部位应加盖投标人盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标人签署的授权代理委托书。投标人签署授权代理委托书格式、签字、盖章、及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权代理委托书无效。投标文件不得存在涂改、行间插字或删除的情况。

**3、投标文件的正本1份及电子版投标文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本2份密封于一个密封袋内；封面上应清晰标明“正本”、“副本”等字样，封口密封骑缝处应加盖投标人单位公章，密封袋正面标明投标名称、投标文件启封时间、投标人名称（加盖鲜章），并按投标日程规定日期送至指定地点。**

4、投标人在投标文件截止递交时间之前可书面修改或撤销，迟交或未按规定密封的不予接受。

5、投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标候选人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

**6、未按照上述要求编制响应文件的，按废标处理。**

**\*六、本次中标供应商为1家，若资格审查通过投标人数量不足3家，则招标人重新组织招标，已经通过资格审查的投标人二次招标报名时不再进行资格审**

**第四章 评分标准和方法**

**一、评标方式及评分标准**

1、评标方式：综合评标法。

2、评分标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内 容** | **分 值** | **评分因素分项** | **评分标准** |
| 价格 | 30分 | 投标报价 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。  其他投标人的报价得分按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 商务部 分 | 10分 | 业绩情况（10分） | 近3年每有1个监控及车场设备供应项目业绩，得2分，满分10分。 |
| 技术部分 | 45分 | 技术参数（20分） | 产品技术参数完全满足或优于招标文件要求得15- 20分；部分满足得1 - 14分，完全不满足为0分。 |
| 产品兼容性（20分） | 所供设备与现有系统兼容性良好，提供相关证明得15-20分；兼容性一般得1-14分；出现无法兼容为0分。 |
| 应急处理（5分） | 针对设备故障等突发情况有应急预案得6 - 10分；预案简单得1 - 5分，无预案得0分。 |
| 服务部分 | 15分 | 服务响应（5分） | 承诺接到故障通知后2小时内响应得3分，1小时内响应得5分 。 |
| 售后服务（5分） | 提供至少1年免费质保期得2分；质保期内定期回访，每季度不少于1次得3分，最高为5分。 |
| 培训服务（5分） | 承诺为使用人员提供设备操作、维护培训得3 - 5分 。 |

**二、确定中标候选人**

1、中标候选人的确定标准

a、投标人的投标文件应该是实质上响应投标文件。

b、评标专家应当根据响应情况，在符合招标要求的前提下，按照综合评分顺序，确定前3名为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标人的投标资格：

a、投标人未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

e、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标投标人在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的，出现选择性报价的；

h、投标报价超出招标人采购预算的。

**三、招标人依据评审结果确定中标候选人，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。**

**第五章 合同基本条款**

甲方：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为： 栗文彬 。

乙 方： ，其注册登记地址为： ，法定代表人为： 。

甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国民法典》之相关规定，现经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方产品设备事宜，达成以下合同条款：

**第一条：产品信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价（人民币）** | **总价（人民币）** |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币； （小写）：￥ | | | | | |
| 备注： | | | | | |

总金额：（小写：￥ ）

本合同为固定单价合同，该价格已包括但不限于产品供应价、运杂费（含运费、二次倒运费、仓储费、装卸费等）、乙方人员服务费、差旅费、税金等及其它不可预见费用。

**第二条：交货地点：**

陕西中医药大学第二附属医院指定地点。

**第三条：交货时间：**

合同签订之日起，甲方提前 5 个工作日以书面或电话形式通知乙方送货时间、数量，乙方必须在甲方要求的时间内按照通知约定各项备货并将货物送至合同约定交货地点。

**第四条：甲方指定收货人：**

西咸院区：强嗣哲 联系电话：029-33350904

根据使用需要，甲方如需提前或推迟收货，甲方应当提前电话通知乙方，乙方应无条件配合，不得收取仓储费等任何费用。

**第五条：货款结算方式：**

以实际供货量据实结算贷款。乙方每批次交易的货物需保证均能够全部通过甲方验收合格使用，交易双方确认当批次供销数额无误，并验收合格后，乙方根据实际核对的数量开具等额合规的正式税务发票，甲方在收到乙方发票后10日内支付该批次货款。乙方未按照合同的约定提供发票或提供的发票不符合规定的，甲方有权拒付合同款项且不承担任何法律责任。

2、支付方式：甲方直接将货款通过银行转账的方式转入乙方指定的专用账号。

乙方账户：

账 号:

开 户 行：

**第六条：运输及风险：**

1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

2、乙方自行选择运送方式并负责将产品运输并装卸到指定交货地点，并承担合同中约定的全部费用。

3、运杂费包含在合同总金额内，包括乙方发货地至交货地之间所需的运输费、仓储费、装卸费、保险费、二次倒运费、现场保管费用等。

4、货物在交付甲方并获得甲方验收合格之前，毁损、灭失的风险均由乙方全部承担。

**第七条：货物验收及质量保证：**

1、乙方的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵。

2、如交付品种、[型号](http://www.hudong.com/wiki/%E5%9E%8B%E5%8F%B7" \o "型号" \t "_blank)、[规格](http://www.hudong.com/wiki/%E8%A7%84%E6%A0%BC" \o "规格" \t "_blank)不符合同约定的，由乙方负责退换，由此产生的一切费用及给甲方造成的相关损失由乙方全部承担并赔偿相应损失。

3、所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后【2】天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署验收单。如乙方未按约定到甲方指定地点验收货物的，应视为乙方对甲方单方验收的结果予以确认。

验收标准：合同文本、合同附件、招标文件、投标文件；国内相应的标准、规范。验收时应提供的技术资料。

货物验收单仅证明乙方所提供的货物截至出具验收单之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷责任的解除。此验收不作为对货物内在质量认定的依据。

4、如货物不符合国家标准和合同约定，乙方应按甲方要求进行调换，若不能按时调换的，按不能交货处理，因此给甲方造成的所有经济损失乙方应予全额 赔偿。

5、如货物进场后，需要进行第三方检测、检验（试验）的，相关费用由乙方承担。检测、检验（试验）或货物验收不合格的，视为货物交付未完成，乙方应承担迟延交货的违约责任。

6、甲方依照法律规定或合同约定退货的，由乙方自行运离。如乙方在【3】日内不取回货物，视为乙方放弃货物所有权。甲方可在无需支付货款的条件下处置该货物，处置费用由乙方承担。

7、如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何医疗事故纠纷，由乙方全额负责赔偿，甲方因此遭遇索赔的，有权向乙方追偿。

8、乙方及其工作人员在履行本合同义务过程中，造成其自身或甲方工作人员或任何第三人人身、财产遭受损伤的，均由乙方承担一切法律责任，与甲方无关，甲方因此遭遇索赔的，有权向乙方追偿。

**第八条：违约责任：**

1、乙方如不能按时交货，每逾期一日，应向甲方支付迟延履行的违约金，每日违约金按逾期交货货款金额万分之五计算，乙方逾期交货超过【7】日，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知送达乙方之日视为合同已解除，同时乙方应向甲方支付本合同总价款 20 %的违约金。

2、如交付的产品数量、品种、规格、质量不符合国家标准和合同约定的由乙方负责包换、退货，并承担由此给甲方造成的所有经济损失；乙方退换货【2】次后货物仍不符合国家标准和合同约定或拒绝退换货的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知送达乙方之日视为合同已解除，同时乙方应向甲方支付本合同总价款 20 %的违约金。

3、自本合同签订之日起，若甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款的 20 %的违约金。

4、甲方应当按时向乙方支付货款，逾期付款的，应向乙方支付迟延履行的违约金，每日违约金按逾期付款金额的万分之贰计算，因乙方迟延提供发票导致甲方顺延付款期限的，甲方不承担违约责任。

5、合同约定的其他违约条款。

**第九条：不可抗力：**

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

**第十条：通知：**

一方发给另一方的通知或信件应是书面的，按本合同所示地址投送。上述通知或信件应由专人传递或通过传真传送，如由专人传送，则于送达至指定专人接收之日视为正式送交；如以传真发送，则以传真接收人收到该通知之日为准。任何一方变更地址或法定代表人或企业名称等相关信息时，应当在3个工作日内以书面形式通知对方。

甲方：陕西中医药大学第二附属医院

地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路5号（秦都院区）

联系人：强嗣哲 联系电话：029-33350904

乙方：

地址：

联系人： 联系电话：

**第十一条：纠纷的解决：**

本合同在履行过程中发生的任何争议，应由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任意一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十二条：以下资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：**

1、招标文件；

2、投标文件；

3、与本项目有关的其他资料。

**第十三条：**本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

**第十四条：**本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

**第十五条：**本合同自甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。

**第十六条：**本合同有效期自合同签订之日起，签订一年到期为止。

**第十七条：**本合同应当按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

**（本页以下无正文）**

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

陕西中医药大学第二附属医院

法定代表人（或委托人）： 法定代表人（或委托人）：

部门负责人：

年 月 日 年 月 日

**第六章 其他说明**

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标人在开标前应缴纳投标保证金**人民币叁仟元（公对公转账，报名期间缴纳）**。投标人有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标人在交纳投标保证金后无故放弃投标者；

2、投标人在开标时中途退场、影响评标正常进行者；

3、中标投标人未在规定期限内与招标人签订合同；

4、成交项目转让给他人的。

**投标保证金在中标公告公示期满后7日内无息全额退还。**

1. **投标文件格式**

**项目编号：SZRFYZB202503-059 正本/副本**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**遴选监控及车场设备供应商项目**

**投标文件**

**投 标 人（盖章）：**

**法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：**

**时 间：**

**目 录**

第一部分：投标函

第二部分：报价表

第三部分：商务和技术偏差表

第四部分：合同条款响应

第五部分：投标人拒绝商业贿赂承诺书

第六部分：资格证明文件

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

（二）法定代表人授权委托书

（三）信用记录

（四）控股管理关系

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

（六）投标保证金缴纳银行回单

第七部分：投标响应及其他相关情况

**第一部分 投标函**

**陕西中医药大学第二附属医院：**

我单位收到 （项目名称：陕西中医药大学第二附属医院遴选监控及车场设备供应商项目；项目编号：SZRFYZB202503-059）招标文件，经我单位详细研究，决定参加本项目的招标活动。为此，我单位进行郑重声明，并愿意承担相应的法律责任：

1.我单位已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2.我单位提交的投标文件为正本 份，副本 份，电子投标文件 份。

3.我单位愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

4.我单位在规定的投标文件有效期内撤回投标文件及承诺，我单位的保证金将被贵方没收。

5.我单位同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

6.我单位的投标文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

7.我单位已悉知并关注了贵方在陕西中医药大学第二附属医院官网上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

8.所有关于本次开标的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（盖章）：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

年 月 日

1. **报价表**

**1、开标一览表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院遴选监控及车场设备供应商项目

项目编号：SZRFYZB202503-059

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| 报价合计 | 大写：  小写：￥ |
| 质保期 |  |
| **备注：本开标一览表以“元”为单位，保留小数点两位。** | |

备注：以上报价包括但不限于产品供应价、运杂费（含运费、二次倒运费、仓储费、装卸费等）、供应商人员服务费、差旅费、税金等及其它不可预见费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

1. **分项报价表（**格式由供应商自拟**）**

说明：

1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单，供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第三部分 商务和技术偏差表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院遴选监控及车场设备供应商项目项目编号：SZRFYZB202503-059

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件  采购需求 | 投标文件  响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**注：供应商应按照采购需求内容进行逐条响应，如有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明，并在此表之后提供能够证明其参数响应的相关证明材料。**

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第四部分 合同条款响应**

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第五部分 投标人拒绝商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标投标人。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第六部分 资格证明文件**

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

**备注：资质资料务必清晰**

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（二）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

现委派被授权代表姓名 （身份证号： ）为本公司的被授权代表，参加贵单位组织的陕西中医药大学第二附属医院遴选监控及车场设备供应商项目（项目编号：SZRFYZB202503-059）采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

被授权代表职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （有人像面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件  （有人像面，**务必清晰**） |
| 法定代表人身份证复印件  （有国徽面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件  （有国徽面，**务必清晰**） |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：1、**法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。**

**2、**法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

3、**投标人代表须与投标文件中被授权人一致，投标人代表身份证原件现场核查。**

（三）信用记录

投标人信用记录书面声明函（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

我方作为陕西中医药大学第二附属医院遴选监控及车场设备供应商项目（项目编号：SZRFYZB202503-059）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，按照有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（四）控股管理关系

**投标人提供直接控股和管理关系清单，格式不限。**

**控股管理关系（样表）**

陕西中医药大学第二附属医院：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 | | | |
| **序号** | **直接控股股东名称及出资比例** | **直接管理关系单位名称** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4.供应商如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

**非联合体不分包投标声明（格式）**

本单位郑重声明，参加陕西中医药大学第二附属医院的陕西中医药大学第二附属医院遴选监控及车场设备供应商项目（项目编号：SZRFYZB202503-059）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（六）投标保证金缴纳银行回单

**第七部分 投标响应及其他相关情况**

参照招标文件第四章评审条款要求，结合第三章招标内容及要求编制。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1. **密封袋封面格式**

**项目编号：SZRFYZB202503-059 正本/副本**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**遴选监控及车场设备供应商项目**

**投标文件**

**投 标 人（盖章）：**

**法定代表人或授权委托代理人（签章）：**

**不得于 年 月 日 时 分前启封**