**项目编号：SZRFYZB202503-080**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**秦都院区污水处理站维修服务项目**

**竞争性磋商文件**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**二〇二五年四月**

**目 录**

**第一章 竞争性磋商公告**

**第二章 供应商须知**

**第三章 采购内容及要求**

**第四章 评标标准和方法**

**第五章 合同基本条款**

**第六章 其他说明**

**第七章 响应文件格式**

**第八章 密封袋封面格式**

**第一章 竞争性磋商公告**

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就秦都院区污水处理站维修服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需相关服务的单位参加。

**一、项目概况：**

1、项目名称：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目

2、招标内容：详见磋商文件第三章

3、成交供应商数量：1个

4、最高限价：175055.09元

**二、报名需提供以下资质：**

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（需注明项目名称及联系方式，法人报名的仅需提供法人身份证复印件）；

3、投标人须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“信用信息”查询并下载“信用信息报告”（加盖单位鲜章）；

**注：（1）以上复印件均须加盖单位鲜章，不接受电脑扫描件作为原件资质；**

**（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；**

**（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包。**

**三、报名时间：**2025年4月9日起至2025年4月15日（节假日和非工作时间除外），上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。

**四、报名地点**：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1102办公室

**五、开标时间及地点**

开标时间：2025年4月21日14:30

开标地点：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1106会议室

1. **报名费用：**无

**投标保证金：**3000元（公对公转账，**报名时需提供保证金缴纳凭证**）

**投标保证金缴纳账户：**

**单位名称：陕西中医药大学第二附属医院**

**开户行名称：建行咸阳渭阳路支行**

**账号：61001635208050004866**

1.缴费时请备注“项目名称+投标保证金”字样；

2.退还方式：投标保证金在中标公告公示期满后7日内无息全额退还。

**七、报名咨询电话：**029-33350559（吴老师）

**八、业务咨询电话：**029-33350212（高老师）

**第二章 供应商须知**

1、供应商应认真浏览招标公告及磋商文件，将磋商文件中的资格要求与供应商已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不得将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。

3、供应商在编制资格审查文件时，应按照磋商文件中要求的提供，不得遗漏，也不要人为增加。

4、响应文件应对磋商文件的要求做出实质响应，符合磋商文件的所有条款、条件和规定且无负偏离。

5、响应文件中有近三年业绩证明，尽量提供在陕的销售或服务合同。

6、供应商应对招标项目做出合理的报价，若报价高出招标限价或中标价格高于市场价一经核实，按废标处理。

8、开评标过程中供应商应准确回答评标专家的质询。供应商应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。

**第三章 采购内容及要求**

**一、项目基本情况**

近期我院秦都院区污水处理系统运行不稳定，现拟对秦都院区污水处理站控制柜及污水处理池体内部进行深度维修，具体维修内容如下：对污水处理站控制柜内CPU、拓展模块、显示屏、电源程序等损坏部件进行更换及调试；一级、二级斜管沉池原填料及支架进行拆除并安装新填料及支架；所有调节池、接触消毒池、斜管沉淀池池体进行全面清理并对所有池体进行漏点排查及补漏，再对所有池体进行环氧煤沥青防腐处理，确保秦都院区污水处理系统的处理效果。

**二、维修内容及要求**

**（一）维修清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **池体名称** | **名材料称** | **材质与规格** | **暂估量** | **单位** | **限价（元）** | **总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 电控柜维修 | 更换CPU、拓展模块2块、触摸屏、开关电源、程序调试 | 更换CPU、拓展模块2块、触摸屏、开关电源、程序调试 | 1 | 台 | 13500 | 13500 |  |
| 2 | 斜管沉淀池 | 一级斜管沉淀池专用填料装置及支架拆除 | 池体尺寸：3.0\*4.0\*4.5m（ 1 座） | 54 | m³ | 100 | 5400 | 地下4米，地上3米 |
| 二级斜管沉淀池专用填料装置及支架拆除 | 池体尺寸：3.0\*4.0\*4.5m（ 1 座） | 54 | m³ | 100 | 5400 | 地下4米，地上3米 |
| 3 | 斜管沉淀池 | 一级斜管沉淀池填料 | 非标定制，装填高度： 0.87m ，服务面积 12㎡ | 36 | m³ | 480 | 17280 |  |
| 一级斜管沉淀池填料支架 | 碳钢+环氧煤沥青防腐 | 12 | ㎡ | 200 | 2400 | 水平±5mm，非标定制，现场制作 |
| 二段斜管沉淀池填料 | 非标定制，装填高度： 0.87m ，服务面积 12㎡ | 36 | m³ | 480 | 17280 |  |
| 二段斜管沉淀池填料装置支架 | 碳钢+环氧煤沥青防腐 | 12 | ㎡ | 200 | 2400 | 水平±5mm，非标定制，现场制作 |
| 4 | 3个调节池160m³、一级斜管沉淀池54m³、二级斜管沉淀池54m³、接触消毒池112.5m³池体全面清理，检修维护，漏点排查，所有池体进行环氧煤沥青防腐 | | | | |  | 89691 |  |
| 5 | 漏点补漏（含管线探测，漏点排查，开挖修复全流程） | | | | |  | 4850 |  |
| 6 | 辅材、安装、运费 | | | | |  | 2400 |  |
| 7 | 税费 | | | | | | 14454.09 |  |
| 8 | 合计 | | | | | | 175055.09 |  |
| **备注：根据实际用料及工程量据实结算** | | | | | | | | |

**（二）更换安装要求**

1、需对污水站内电控柜进行维修，对控制柜内损坏原件进行更换，包含但不限于更换CPU、拓展模块2块、触摸屏、开关电源，更换后应对电控柜进行调试，确保电控柜操作指令等各项正常，显示数据及指示灯准确；需将原一级、二级斜管沉淀池内生物填料及填料支架拆除，拆除后安装新的填料及填料支架；对所有调节池、一级、二级斜管沉淀池、接触消毒池池体全面清理，检修维护，漏点排查，所有池体做环氧煤沥青防腐处理。

**所有相关池体内清掏的废弃填料，按院方要求放至指定地点，由院方交有资质的单位进行处置，工期20天。**

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

调试完成后，污水站污水排放指标应达到《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》

3、货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求：

3.1、乙方的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵。

3.2、如因该产品本身的质量原因而在运输及安装过程中造成的任何事故纠纷，由乙方全额负责赔偿。

3.3、乙方及其工作人员在履行本合同义务过程中，造成其自身或甲方工作人员或任何第三人人身、财产遭受损伤的，均由乙方承担一切赔偿责任，与甲方无关；给甲方造成损失的，甲方有权利向乙方追偿。

4、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求：

4.1、乙方同意维修中使用的货物自安装、验收合格并正常使用之日起免费保修，保质期为**3年**，在保修、保质期内出现的任何质量问题，由乙方派专业维修人员赶赴现场进行维修。

4.2、保修、保质期内，要确保该货物质量正常，不影响污水站正常运行。如经过一次维修后仍达不到此标准，乙方应负责调换部分或整个货物，保修、保质期作相应延长，并承担自货物出现故障之日起至货物再次正常运行使用之日期间给甲方造成的所有经济损失及由此带来的环保方面的处罚或其他相关罚单。若更换后产品还达不到此标准，乙方应无条件给甲方继续免费更换，并加倍承担给甲方造成的所有经济损失及处罚。

4.3、如因产品本身的隐蔽瑕疵而出现的质量问题，乙方应全面负责维修调试或更新更换并承担全部费用。

4.4、乙方必须严格依据合同约定及投标文件中的售后服务承诺履行售后服务义务。

4.5、乙方应负责安装现场所有日常生活垃圾及拆卸的支架、斜管及所有池内污泥等垃圾的清运与处理。清掏出的填料、应包装规范，按甲方要求放至指定地点由甲方统一处理。

4.6、本项目涉及有限空间作业，乙方所派人员必须严格按照有限空间操作规程工作，若发生任何意外事故所造成的人身安全等，由乙方全权负责，与甲方无关。

4.7、本项目在正式开始前，乙方应向甲方出具该项目填料、支架斜管等更换期间我院污水处理流程及突发事件应急预案盖章版并协助甲方对我院污水情况向当地环保局进行备案。

4.8、乙方应保证在本项目进行期间，我院污水处理严格按照当地环保要求，达到医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005。若发现有任何不达标行为，由此带给甲方的所有处罚，乙方应负全部责任。

4.9、本项目进行期间，乙方应保障我院污水处理的正常运行，不得影响医院正常诊疗及就诊环境，若污水处理站有任何突发情况，应及时向甲方进行报备并采取安全有效措施进行。

5、采购标的的验收标准：

本项目进行时，为不影响招标人污水处理站正常进行，因此需交替进行更换及验收。每阶段安装调试完成后，投标人应书面或口头通知招标人进行验收。双方按实际安装进行现场验收，验收完成确认无误后，共同填写验收单，方可进行下一项工作。整体安装调试完成后进行试运行，投标人对排放污水进行检测，并出具检测报告，确保污水站污水排放指标应达到《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》，如未达标，进行调试直至达标排放后。

**三、对供应商的资质要求**

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（法人参与的仅需提供法人身份证复印件）**（供应商代表须与响应文件中被授权人一致，供应商代表身份证原件现场核查）**；

3、供应商需具备环保工程专业三级及以上资质或供应商具备环境工程（水污染防治工程）专业乙级（含乙级）以上资质；

4、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

6、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

**六、响应文件的组成**

1、供应商编写的响应文件应包括下列各项内容：

1.1投标函

1.2报价表

1.3商务和技术偏差表

1.4合同条款响应

1.5供应商拒绝商业贿赂承诺书

1.6资格证明文件

1.7技术响应及其他相关情况

**七、响应文件编制与装订**

1、响应文件为一正两副、电子版（U盘）一份，正本和副本均需用A4纸打印（不得出现粘贴页），字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。**响应文件正副本均需逐页加盖鲜章，电子投标版文件应为签章完整的正本PDF扫描件，保存于U盘并用标签注明单位名称，投标人应确保电子投标文件能正常读取。**正副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2、响应文件封面及其它有要求的部位应加盖供应商盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交供应商签署的授权代理委托书。供应商签署授权代理委托书格式、签字、盖章、及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权代理委托书无效。响应文件不得存在涂改、行间插字或删除的情况。

**3、响应文件的正本1份及电子版响应文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本2份密封于一个密封袋内；封面上应清晰标明“正本”、“副本”等字样，封口密封骑缝处应加盖供应商单位公章，密封袋正面标明投标名称、响应文件启封时间、供应商名称（加盖鲜章），并按投标日程规定日期送至指定地点。**

4、供应商在响应文件截止递交时间之前可书面修改或撤销，迟交或未按规定密封的不予接受。

5、响应文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标候选人的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

**6、未按照上述要求编制响应文件的，按废标处理。**

**\*八、本次中标供应商为1家，若资格审查通过供应商数量不足3家，则招标人重新组织招标，已经通过资格审查的供应商二次招标报名时不再进行资格审查。**

**第四章 评分标准和方法**

**一、评标方式及评分标准**

1、评标方式：综合评标法。

2、评分标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标因素 | 权值% | 评价要素 |
| 价格分  （20分） | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 |
| 技术部分  （60分） | 维修方案的完整性与合理性（20分） | 方案全面涵盖污水处理站各类设备设施的维修内容，详细阐述维修流程、方法，合理安排维修进度计划。  内容完整、流程清晰、方法科学合理，得16 - 20分；  方案较完整，流程、方法有一定合理性，得6 - 15分；  方案存在明显缺漏，流程、方法不合理，得0 - 5分。 |
| 故障诊断与分析能力  （15分） | 对常见及潜在的污水处理设备故障能准确诊断和深入分析，提出针对性强的解决措施。  诊断准确、分析深入、措施针对性强，得11 - 15分；  诊断基本准确，分析有一定深度，措施有一定针对性，得6 - 10分；  诊断不准确，分析浅薄，措施无针对性，得0 - 5分。 |
| 应急维修预案（10分） | 制定详细应急维修预案，明确应急响应时间（响应时间越短得分越高）、抢修流程、人员调配等。  响应时间30分钟内，预案全面、流程清晰、人员调配合理，得7 - 10分；  响应时间30 - 60分钟，预案较全面，得3 - 6分；  响应时间60分钟以上，预案简单，得0 - 2分 。 |
| 质量保证措施（10分） | 提出具体的维修质量保证措施，包括维修材料选用标准、质量检验标准和方法、质量保修期限（保修期限越长得分越高）。  材料选用优质、检验标准和方法明确、保修2年及以上，得7 - 10分；  材料选用、检验标准及保修1 - 2年，得3 - 6分；  材料选用无标准、检验方法不明确、保修1年以下，得0 - 2分。 |
| 新技术应用与节能措施（5分） | 在维修服务中能提出合理应用新技术、新工艺提高维修效率和质量的方案，或采取有效节能措施降低维修成本和能耗。  新技术、新工艺应用合理，节能措施有效，得3 - 5分；有一定新技术应用设想或节能措施，得1 - 2分；  无相关内容，得0 分。 |
| 售后服务  （10分） | 售后服务响应时间  （5分） | 承诺售后服务响应时间2小时内得5分；2 - 4小时得3分；  4小时以上得0分。 |
| 培训服务  （5分） | 提供针对污水处理站运营人员的维修知识和设备操作培训方案，方案全面、内容实用得3 - 5分；  有简单培训计划，得1 - 2分；  无培训服务内容，得0分。 |
| 业绩  （10分） | 10分 | 近3年每有1项类似污水处理站维修服务业绩得2分，最高得10分。需提供合同关键页（包含项目名称、服务内容、签订时间、双方盖章等）作为证明材料，否则不计分。 |
| 总分 | | 100分 |

**二、确定中标候选人**

1、中标候选人的确定标准

a、供应商的响应文件应该是实质上响应响应文件。

b、评标专家应当根据响应情况，在符合招标要求的前提下，按照综合评分顺序，确定前3名为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，响应文件被视为无效标书，并取消供应商的投标资格：

a、供应商未交付投标保证金的；

b、未按磋商文件格式填写的；

c、未按磋商文件要求提供有关证明材料的；

d、响应文件内容不全的；

e、响应文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标供应商在响应文件中出具假、伪证明材料的；

g、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的，出现选择性报价的；

h、投标报价超出招标人采购预算的。

**三、招标人依据评审结果确定中标候选人，招标人不对供应商就招标结果做任何解释。**

**第五章 合同基本条款**

甲方：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为： 。

乙方： ，其注册登记地址为： ， 法定代表人为： 。

甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国民法典》、等相关法律法规规定，现经甲、乙双方友好协商，就甲方 事宜，达成以下合同条款：

1. **采购清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1、安装时间：自合同签订之日起 20天，开工日期为本合同生效之日。由于不可抗力因素或者恶劣天气因素问题导致不能正常施工时，由双方协商顺其延长工时。

2、安装地点：秦都院区污水处理站

**二、 合同价款**

1、本项目费用暂计为 元（大写：人民币 整）。该总费用已包含乙方为履行本合同义务所需的材料费，人工费、车辆运输费、加油费、装卸费、维修保养费、安全文明施工费、税费等所有费用；最终费用按照实际用料据实结算，若最终结算的费用超出或者少于本合同预估价款，则甲方按照实际结算的费用向乙方支付合同价款。

2、结算方式：根据实际用料据实结算。货到安装调试验收合格，污水站正常运行后支付结算总价的70%，污水站正常运行一季度之后支付剩余结算价款的25%，剩余结算总价的5%自甲方污水站正式使用后三年，无质量问题一次性无息付清。付款前5个工作日内，乙方需提前向甲方开具相应金额的正式税务发票。因乙方迟延开具发票，甲方有权顺延付款期限且不承担任何违约责任。

乙方账户：

账 号:

开 户 行：

**三、更换安装要求**

乙方需对污水站内电控柜进行维修，对控制柜内损坏原件进行更换，包含但不限于更换CPU、拓展模块2块、触摸屏、开关电源，更换后应对电控柜进行调试，确保电控柜操作指令等各项正常，显示数据及指示灯准确；需将原一级、二级斜管沉淀池内生物填料及填料支架拆除，拆除后安装新的填料及填料支架；对所有调节池、一级、二级斜管沉淀池、接触消毒池池体全面清理，检修维护，漏点排查，所有池体做环氧煤沥青防腐处理。所有相关池体内清掏的废弃污泥、废弃填料，按甲方要求放至指定地点，由甲方交由有资质的单位进行处置，拆除及安装工期共计30天，开工日期为本合同生效之日。由于不可抗力因素或者恶劣天气因素问题导致不能正常施工时，由双方协商顺其延长工时。

**四、质量保证、售后服务要求**

1、乙方的产品质量应当符合国家行业规定的标准。

2、本项目质保期为3年，自安装、验收合格并正常使用之日起起算，质保期内乙方应提供免费保修服务，在质保期内出现的任何质量问题，由乙方派专业维修人员于【12】小时内赶赴现场进行免费维修。乙方超过【24】小时未完成维修的，甲方有权委托第三方进行维修，所产生维修费用由乙方承担。

3、乙方必须具有完善的售后服务体系和专业的技术维修人员。

4、质保期内，乙方应确保货物质量正常，不影响污水站正常运行。如发生货物质量问题，经过一次维修后仍达不到正常使用标准，乙方应负责调换部分或整个货物，保修、质保期作相应延长，同时乙方还应承担自货物出现故障之日起至货物再次正常运行使用之日期间给甲方造成的所有经济损失及由此带来的环保方面的处罚或其他相关罚单。若更换后产品还达不到合同约定标准，乙方应无条件给甲方继续免费更换，并加倍承担给甲方造成的所有经济损失及处罚；累计【2】次维修更换后仍无法正常使用的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，由乙方另行支付。

5、如因产品本身的隐蔽瑕疵而出现的质量问题，乙方应全面负责维修调试或更新更换，由此产生的全部费用由乙方承担。

6、质保期内要求：

（1）乙方提供的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；乙方应按配置清单要求提供原装全新货物，对该产品实行三包（即包修、包退、包换）。

（2）如交付型号、规格不符合同约定的，由乙方负责在【2】日内退换，由此产生的一切费用及给甲方造成的相关损失由乙方承担全部赔偿责任。累计退换【2】次后仍不符合合同约定，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，由乙方另行支付。

（3）如因该产品本身的质量原因在使用过程中造成环保部门的处罚，由乙方全部承担，若造成甲方被处罚的，甲方有权向乙方追偿。

（4）保修、质保期内，维修费用、乙方维修人员的差旅费及其他相关费用均由乙方自行承担。

**五、验收标准**

本项目进行时，为不影响甲方污水处理站正常进行，因此需交替进行更换及验收。每阶段安装调试完成后，乙方应书面通知甲方进行验收。双方按实际安装进行现场验收，验收完成确认无误后，共同填写验收单，方可进行下一项工作。整体安装调试完成后进行试运行，乙方对排放污水进行检测，并出具检测报告，检测污染物因子按照甲方排污许可证污水监测标准进行，确保污水站污水排放指标应达到《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》，如未达标，进行调试直至达标排放标准；累计【2】次检测仍不能达到排放标准的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知送达乙方之日视为合同已解除，乙方应退还甲方支付的全部价款，并承担已支付金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，由乙方另行支付。

**六、其他要求**

1、乙方人员工进入甲方工作期间，必须遵守国家法律法规和甲方的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。

2、本项目涉及有限空间作业，乙方必须派有现场负责人员1人，其他人员必须持证上岗，严格按照有限空间操作规程工作，在污水处理系统维修、更换工作中，安全防范措施到位，具备应急预案及应急物资。甲方支付的合同价款中已包含安全措施费，乙方工作人员在进行施工过程中应佩戴安全装置，在施工过程中若发生任何人身或财产损失，由乙方全权负责，与甲方无关。乙方应将派至甲方处的工作人员信息（包括上岗证等资格证件复印件）与应急预案交由甲方备案。

3、乙方应负责安装现场所产生的垃圾及拆卸的支架、斜管的处置，所有池内废弃污泥及填料按甲方要求放至指定地点，由甲方统一处理。

4、本项目在正式开始前，乙方应向甲方出具该项目填料、支架斜管等更换、安装工作计划，甲方污水处理流程及突发事件应急预案盖章版，并协助甲方对甲方污水情况向当地环保部门进行备案。

5、本项目进行期间，乙方应保障甲方污水处理的正常运行，不得影响甲方正常诊疗及就诊环境，否则甲方有权要求乙方承担合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，由乙方另行支付；若污水处理站有任何突发情况，应及时向甲方进行报备并于【12】小时内采取安全有效措施，确保甲方污水排放达到医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005；乙方于【12】小时内不能解决该突发情况的，甲方有权委托第三方进行处理，由此产生的费用由乙方承担。若发现有任何不达标行为，由此造成环保部门对甲方的所有处罚，乙方应负全部责任。

6、乙方及其工作人员在履行本合同义务过程中，造成其自身或甲方工作人员或任何第三人人身、财产遭受损伤的，均由乙方承担一切赔偿责任，与甲方无关；给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿；甲方因此遭遇索赔的，有权向乙方追偿。

**七、违约责任**

1、如乙方逾期交货、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期交付货物货款金额1%的违约金，逾期超过十日，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方除应在收到通知后的【10】日内退还甲方已支付的全部款项外，还应按已支付货款的30%承担违约金。如该违约责任不足以弥补甲方损失，乙方还应予以补足。

2、乙方所供的货物不符合招、投标文件及合同约定的技术及质量标准的，在甲方要求的期限内乙方必须重新按约定供货，并自行承担由此产生的各项费用；如乙方不能重新提供符合相关技术及质量标准的货物，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方除应在收到解除通知后的【10】日内退还甲方已支付的全部款项外，还应按已支付货款的30%承担违约金。如该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应予以补足。

3、本项目涉及有限空间作业，乙方必须派有现场负责人员1人，其他人员必须持证上岗，严格按照有限空间操作规程工作，若发生任何意外事故所造成的人身或财产损失，由乙方全权负责，与甲方无关。

4、安装期间，乙方应保障甲方污水处理的正常运行，不得影响甲方正常诊疗及就诊环境，若污水处理站有任何突发情况，应及时向甲方进行报备并采取安全有效措施，确保甲方污水排放达到医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005。若发现有任何不达标行为，由此造成环保部门对甲方的所有处罚，乙方应负全部责任。

5、乙方及其工作人员在履行本合同义务过程中，造成其自身或甲方工作人员或任何第三人人身、财产遭受损伤的，均由乙方承担一切赔偿责任，与甲方无关；给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿；甲方因此遭遇索赔的，有权向乙方追偿。

6、项目验收后，乙方提出付款申请，甲方应当在乙方开具发票后10个工作日内，向乙方支付货款，逾期付款的应向乙方支付迟延履行的违约金，每日违约金按逾期付款金额的万分之一计算。

7、如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

**八、纠纷的解决：**

本合同在履行过程中发生的任何争议，应由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任意一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**九、**本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

**十、**本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

**十一、**本合同自甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。

**十二、**本合同应当按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

**（本页以下无正文）**

**甲方（盖章）：**陕西中医药大学第二附属医院

法定代表人（签章）：

授权委托人：

经办人：

年 月 日

**乙方（盖章）：**

法定代表人（签章）：

授权委托人：

年 月 日

**第六章 其他说明**

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，供应商在开标前应缴纳投标保证金**人民币叁仟元（公对公转账，报名期间缴纳）**。供应商有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、供应商在交纳投标保证金后无故放弃投标者；

2、供应商在开标时中途退场、影响评标正常进行者；

3、中标供应商未在规定期限内与招标人签订合同；

4、成交项目转让给他人的。

**投标保证金在中标公告公示期满后7日内无息全额退还。**

**第七章 响应文件格式**

**项目编号：SZRFYZB202503-080 正本/副本**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**秦都院区污水处理站维修服务项目**

**响应文件**

**投 标 人（盖章）：**

**法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：**

**时 间：**

**目 录**

第一部分：投标函

第二部分：磋商报价表

第三部分：商务和技术偏差表

第四部分：合同条款响应

第五部分：供应商拒绝商业贿赂承诺书

第六部分：资格证明文件

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

（二）法定代表人授权委托书

（三）信用记录

（四）控股管理关系

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

（六）投标保证金缴纳银行回单

第七部分：投标响应及其他相关情况

**第一部分 投标函**

**陕西中医药大学第二附属医院：**

我单位收到 （项目名称：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目；项目编号：SZRFYZB202503-080）磋商文件，经我单位详细研究，决定参加本项目的招标活动。为此，我单位进行郑重声明，并愿意承担相应的法律责任：

1.我单位已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

2.我单位提交的响应文件为正本 份，副本 份，电子响应文件 份。

3.我单位愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

4.我单位在规定的响应文件有效期内撤回响应文件及承诺，我单位的保证金将被贵方没收。

5.我单位同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

6.我单位的响应文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

7.我单位已悉知并关注了贵方在陕西中医药大学第二附属医院官网上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

8.所有关于本次开标的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（盖章）：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

年 月 日

**第二部分 磋商报价表**

**1、磋商报价表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目

项目编号：SZRFYZB202503-080

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| 报价合计 | 大写：  小写：￥ |
| 质保期（年） |  |
| **备注：本磋商报价表以“元”为单位，保留小数点两位。** | |

备注：以上报价包括但不限于为完成合同规定的工作所需要的全部费用，包括但不限于设计费、材料费、制作费、运输费、安装费、人工费、损耗费、施工耗材费、运费、税金等。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**2、磋商分项报价表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目

项目编号：SZRFYZB202503-080

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 | | 大写： 小写： | | | | | | |
| 备注 | | 报价保留小数点后两位。 | | | | | | |

说明：

1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单，供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第三部分 商务和技术偏差表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目

项目编号：SZRFYZB202503-080

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件  采购需求 | 响应文件  相应内容 | 偏离情况 | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**注：供应商应按照采购需求内容进行逐条响应，如有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明，并在此表之后提供能够证明其参数响应的相关证明材料。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第四部分 合同条款响应**

完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第五部分 供应商拒绝商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第六部分 资格证明文件**

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

**备注：资质资料务必清晰**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（二）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

现委派被授权代表姓名 （身份证号： ）为本公司的被授权代表，参加贵单位组织的陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目（项目编号：SZRFYZB202503-080）采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

被授权代表职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （有人像面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件  （有人像面，**务必清晰**） |
| 法定代表人身份证复印件  （有国徽面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件  （有国徽面，**务必清晰**） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：1、**法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。**

**2、**法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

3、**供应商代表须与响应文件中被授权人一致，供应商代表身份证原件现场核查。**

（三）信用记录

供应商信用记录书面声明函（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

我方作为陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目（项目编号：SZRFYZB202503-080）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，按照有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（四）控股管理关系

**供应商提供直接控股和管理关系清单，格式不限。**

**控股管理关系（样表）**

陕西中医药大学第二附属医院：

我方与以下供应商存在直接控股、管理关系：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 | | | |
| **序号** | **直接控股股东名称及出资比例** | **直接管理关系单位名称** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4.供应商如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

**非联合体不分包投标声明（格式）**

本单位郑重声明，参加陕西中医药大学第二附属医院的陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站维修服务项目（项目编号：SZRFYZB202503-080）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（六）投标保证金缴纳银行回单

**第七部分 投标响应及其他相关情况**

参照磋商文件第四章评审条款要求，结合第三章招标内容及要求编制。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

**第八章 密封袋封面格式**

**项目编号：SZRFYZB202503-080 正本/副本**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**秦都院区污水处理站维修服务项目**

**响应文件**

**投 标 人（盖章）：**

**法定代表人或授权委托代理人（签章）：**

**不得于 年 月 日 时 分前启封**